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Formulaire C : Inspection, entretien, remplacement ou pose de câbles de FO dans nouvelle conduite ou conduite existante (de tiers ou OFROU)
	Expéditeur de la demande
Raison sociale / Nom Prénom :

Rue / NPA / Ville :

Téléphone / Courriel :
	      /      
      /       /        

      /      

	Requérant / bénéficiaire

Raison sociale / Nom, Prénom :

Rue / NPA / Ville :

Téléphone / Courriel :
	      /      
      /       /        

      /      

	Auteur du projet
(Direction du projet / Direction des travaux)

Raison sociale / Nom Prénom :

Rue / NPA / Ville :

Téléphone / Courriel :
	      /      
      /       /        

      /      

	Interlocuteur OFROU
(filiale concernée)
	Office fédéral des routes OFROU

Division Infrastructure routière

Filiale Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac

	Est-ce qu’un contact avec l’unité territoriale (UT) a déjà été établi ? 
	 FORMCHECKBOX 
 Oui      Si oui, veuillez indiquer l’interlocuteur de l’UT :
                 Nom, prénom :      
                 Numéro de téléphone :      
 FORMCHECKBOX 
 Non

	
	

	Localisation du projet
	Route nationale : 
Canton(s), Commune(s) :       /      
Parcelle(s) n° :      
	
!
Ces informations sont disponibles sur les guichets cartographiques des Cantons et/ou auprès du registre foncier. Note : certaines parcelles du domaine des routes nationales (RN) sont toujours mentionnées en « DP cantonaux ». Or, ces parcelles sont gérées par l’OFROU depuis le 1er janvier 2008 - reprise des routes nationales par la Confédération Suisse dans le cadre de la RPT. A terme, ces biens-fonds seront inscrits au registre foncier en tant que propriété de la Confédération Suisse - Office fédéral des routes OFROU.



	Date de dépôt de la demande

	     


	Description du projet et autres indications

	Nature des travaux
(plusieurs choix possibles)
	 FORMCHECKBOX 
 Inspection/entretien/remplacement câble(s) existant(s) FO 
 Pose de câble(s) FO dans une conduite existante de tiers
 Pose de câble(s) FO dans une infrastructure de la route nationale existante (tube/conduite, galerie technique, etc.)
 Pose d’une nouvelle conduite pour tirage de câble(s) FO

      Autre : 

	Description détaillée du projet
	     

	Propriété des équipements 
Propriétaire du (des) :

Si les équipements existants n’appartiennent ni au Requérant, ni à l’OFROU, fournir l’accord formel
du propriétaire.
	Câble(s) de fibres optiques (FO) :      
Conduite(s) existante(s) :       
Conduite(s) future(s) :       
(micro)tube(s) existant(s) :       
(micro)tube(s) futur(s) :       

	Description des équipements
	Type de câble FO :      
Nombre de câble FO :      
Capacités de fibres :      
Type de la conduite/tube :      

	Longueur du tracé/ des passages
	De la nouvelle conduite sur le domaine de la RN :      
Des conduites/câbles FO dans les infrastructures de la RN :      
Des câbles FO dans les conduites existantes de tiers :      

	Note : Veuillez mentionner sur les plans du projet les longueurs du tracé et toutes les informations utiles à la description des travaux projetés (ouverture de chambre, mise en place d’un manchon, etc.).

	Nécessite une fouille sur le domaine de la RN :
(accès chambres, conduites existantes, pose de nouvelles conduites, etc.)
	 FORMCHECKBOX 
 Oui    Dimension de la fouille :
               L       m. x l       m. x P       m.
               Localisation (coordonnées) E :        N :      
               Description :      
 FORMCHECKBOX 
 Non

	Passage
des câbles/des fibres optiques
	Point d’entrée
Canton, Commune :       /      
Parcelle n° :      
Coordonnées nationales  E :        N :      
Description :      

Point de sortie
Canton, Commune :       /      
Parcelle n° :      
Coordonnées nationales  E :        N :      
Description :      

	Passage FO dans les infrastructures de la route nationale (galerie technique, chambres, local technique, etc.)
	 FORMCHECKBOX 
 Oui    
Description détaillée :      
 FORMCHECKBOX 
 Non

	Note : Les passages des câbles/fibres optiques doivent être bien documentés (cf. annexes à joindre). Lorsque des passages sont prévus dans les infrastructures de la route nationale, ces dernières doivent être identifiées (galeries, locaux techniques ou à câbles des tunnels, chambres, tubes/batteries de tubes, etc.) et représentées sur les plans du projet.

	Exécution/planning des travaux (souhaité)


	Du       , au        (jj/mm/aa)

Entreprise spécialisée :      

Note : Le début des travaux est conditionné par l’autorisation formelle de l’OFROU ainsi que des disponibilités de l’Unité Territoriale II (mise en place du chantier et le suivi de celui-ci). Veuillez prendre note que la date souhaitée du début des travaux ne peut ainsi pas être garantie.

	Annexes obligatoires à joindre

	- Lettre descriptive des travaux et des besoins du Requérant 

- Orthophoto de swisstopo ou Google maps (situation approximative)

- Plan d’ensemble du passage des câbles de FO
- Plan de tirage (schématique) des câbles de FO

- Plans détaillés du passage des câbles de FO ;

· Plan de situation cadastral des points d’entrée et de sortie

· Plans détaillés des passages dans les infrastructures de la RN

- Utilisation d’un équipement de tiers : fournir l’accord formel du propriétaire
- Autre :      

	Commentaire/Remarques
	     

	
	

	Signature de l’expéditeur de la demande/ Auteur du projet

	Date : 
     
Lieu :
     

	Signature : 

	Signature du Requérant/ Bénéficiaire de la demande

	Date : 
     
Lieu :
     

	Signature : 

	En cas de validation des travaux par l’OFROU, les conditions générales suivantes doivent être respectées :

· Les ouvrages, propriété de la Confédération suisse, ne devront subir aucune déprédation. 
Le Requérant ou ses mandataires veilleront à ne pas mettre à mal les éléments propriétés de la Confédération suisse, et leurs fondations. 

· L’OFROU décline toute responsabilité en cas de dégâts causés aux ouvrages appartenant au domaine des routes nationales dans le cadre des travaux. Cette règle s’applique également, dans la mesure où la loi le permet, aux dommages corporels.
· Aucun engin ni ouvrier ne doivent par leur action ou leur présence perturber de quelque façon que ce soit, l’attention et la sécurité des usagers de la RN.
· Les parties exécutées en fouille ouverte sur le domaine des RN feront l’objet d’une remise en état dans les règles de l’art, conformément aux normes SN/VSS applicables (stabilisation du coffre, réglage de surface, mise en place du revêtement bitumineux, mise en place de la terre végétale, ensemencement, etc.), et devront être contrôlées par l’UT compétente.

· La remise en état des éventuelles plantations (haies, arbustes, clôtures) sera agréée par l’UT compétente et exécutée selon ses directives. 
· Signalisation de chantier :
· La signalisation doit impérativement être mise en place avant le début des travaux, et sera faite par l’Unité Territoriale compétente en coordination avec l’entreprise qui va faire les travaux. Le Requérant assume tous les frais inhérents à la mise en place et l’enlèvement de ladite signalisation (frais administratifs, installation, location du matériel et remplacement éventuel du matériel perdu ou endommagé).                                             .


· En cas d’urgence (fuite) et après avoir informé l’OFROU ou l’Unité Territoriale compétente dans les plus brefs délais, le requérant peut, à titre exceptionnel et provisoire, mettre une signalisation de chantier en place. Cette signalisation devra respecter les normes et règles de sécurité en vigueur sur les routes nationales (VSS 40 885) et être contrôlée dans les plus brefs délais par l’OFROU ou l’Unité Territoriale compétente.
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